**Information om markiser och vertical screen:**

Till höger är det väven för markiser:

Sandatex, väv och färgkod 5380/107 (NCS 7500-N).

Till vänster är det väven för vertical screen: märke Copaco, väv: Serge 600, färgkod 001010 grey/charcoal, mörka sidan ska vara ut.

****

**Vid frågor kontakta Andreas Albexon i styrelsenen**

**eller**

**Bennströms Persienner Västerås**